**Учебный дефибриллятор PowerHeart AED**

 

**Бренд:**

Cardiac Science

**Страна-производитель:**

США

##### Полное описание

**Компактный и легкий учебный дефибриллятор Powerheart AED поможет приобрести навыки работы с автоматическим дефибриллятором и уверенно помогать пациентам с внезапной остановкой сердца.**

* Восемь запрограммированных сценариев спасения
* Инструктор управляет сценариями через пульт дистанционного управления
* Совместим с любым типом манекенов для СЛР
* Симуляция безопасного электрического импульса для учебных целей
* Специальные учебные электроды

**Сравнительная таблица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модели аппаратов / Характеристики** | **Powerheart AED G3** | **Powerheart AED G3 Automatic** | **Powerheart AED G3 Pro** |
| **Программа тестирования RescueReady®** | | | |
| Тестирование электродов на наличие в аппарате | Да | Да | Да |
| Тестирование электродов на готовность к работе | Да | Да | Да |
| Визуальный индикатор работы батареи | Да | Да | Да |
| Ежедневное самотестирование | Да | Да | Да |
| Еженедельное тестирование набора заряда | Да | Да | Да |
| Еженедельное тестирование полного энергетического цикла | Да | Да | Да |
| Индикатор состояния по результатам тестирования | Звуковой и визуальный | Звуковой и визуальный | Звуковой и визуальный |
| **Простота эксплуатации** | | | |
| Количество кнопок управления | 1 | 0 | 2 |
| Заранее подключенные электроды | Да | Да | Да |
| Неполяризованные электроды | Да | Да | Да |
| Наличие дисплея | Текстовый | Текстовый | ЭКГ-дисплей |
| Возможность быстрого присоединения электродов | Да | Да | Да |
| Голосовая подсказка проведения СЛР на русском языке | Да | Да | Да |
| **Передовые технологии** | | | |
| Биполярный импульс разряда | Да | Да | Да |
| Программируемый (изменяемый) импульс разряда | Да | Да | Да |
| Программа анализа сердечного ритмаRHYTHMx | Да | Да | Да |
| Синхронизация разряда с ЭКГ | Да | Да | Да |
| Определение ритма пейсмекера | Да | Да | Да |
| Уровень энергии разряда | Изменяющаяся возрастающая от 105 Дж до 360 Дж | Изменяющаяся возрастающая от 105 Дж до 360 Дж | Изменяющаяся возрастающая от 105 Дж до 360 Дж |
| Эффективность первого разряда | 98% | 98% | 98% |
| **Дополнительные возможности** | | | |
| Внутренняя память для записи ЭКГ | **60** мин | **60** мин | 60 мин |
| Возможность проведения дефибрилляции у детей | Есть детские электроды | Есть детские электроды | Есть детские электроды |
| **Гарантия** | | | |
| Гарантия на аппарат | 7 лет | 7 лет | 7 лет |
| Гарантия на батарею | 4 года | 4 года | 4 года |