# Фетальный монитор G6A





**Характеристики**

**Бренд:**

General Meditech

**Полное описание**

Технические характеристики

**ЧЧС плода:**  
Частота ультразвука -  1МHz; 1,5 МHz; 2,0 МHz  
Пределы измерений -  30-240 ударов в минуту  
Точность измерений -  +/- 1 диапазона  
  
**Регистрация движения плода:**  
Автоматический / Ручной режим  
  
**Токометрия:**  
Пределы измерений  0-100%  
Разрешение -  1%  
  
**Принтер:**  
Встроенный термопринтер высокого разрешения  
Бумага - термобумага z-типа  
Ширина бумаги -  110мм  
Скорость печати - 1см/мин, 2см/мин, 3 см/мин, 25 мм/сек  
Питание от сети - 100-220В, 50/60 Гц  
  
**Стандартная комплектация:**  
ЧСС плода, токометрия, определение подвижности плода, бумага 110мм, встроенный принтер  
  
**Дополнительно:**  
ЧСС двух плодов, датчик AST (функция пробуждения плода), система беспроводных датчиков, мобильная стойка с корзиной и кронштейном.

*Требуется больше информации о товаре?  
Позвоните по телефону  
8 (846) 331-39-76*