# Ларингоскоп с комплектом клинков с лампами и рукояткой



**Характеристики**

**Бренд:**

Красногвардеец

**Страна-производитель:**

Россия

**Полное описание**

**ПРЕДНАЗНАЧЕН**для введения интубационной трубки в трахею, для осмотра полости глотки и проведения различных манипуляций в условиях лечебно-профилактических учреждений.

**УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ КЛИНКОВ** к рукоятке выполнены по международному стандарту ИСО 7376/1 с присоединительными размерами, обеспечивающими возможность применения клинков зарубежных моделей и их полную взаимозаменяемость.

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ:** газовая или путем погружения в 6%-ный раствор перекиси водорода.

**КОНСТРУКТИВНО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАРИНГОСКОП** выполнен в виде рукоятки, к которой крепятся сменные клинки с лампами. В рукоятке размещены элементы питания (диаметр 25 мм, длина 48 мм, от 1,2 до 1,5 В) в количестве 2 штук. Включение ламп происходит автоматически при приведении клинков в рабочее положение. По согласованию с заказчиком возможно изменение комплекта.