**Увлажнитель дыхательной смеси MG 2000**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

Нагрев и увлажнение газа обеспечивается прохождением его над поверхностью нагретой воды. Поддержание температуры в трубках дыхательного контура обеспечивается одним или двумя нагревательными элементами. Контроль температуры осуществляется двумя датчиками, установленными на выходе из камеры увлажнителя и на уровне проксимального конца дыхательного контура (у эндотрахеальной трубки).

Существует возможность регулировки уровня температуры дыхательной смеси. Температура смеси отображается на светодиодном дисплее.