**Увлажнитель дыхательной смеси MG 3000**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

Нагрев и увлажнение газа обеспечивается прохождением его над поверхностью нагретой воды, а постоянство температуры в трубках дыхательного контура поддерживается находящимися в нем одним или двумя нагревательными элементами. Температура в контуре контролируется двумя датчиками, расположенными на выходе из камеры увлажнителя и на уровне проксимального конца дыхательного контура (у эндотрахеальной трубки). Использование двухточечного контроля температуры, обеспечивает адекватность нагрева дыхательной смеси доставляемой пациенту.  
  
Уровень температуры смеси у Y-образного коннектора пациента устанавливается автоматически. С помощью кнопки на передней панели прибора осуществляется выбор варианта респираторной поддержки: инвазивный или неинвазивный. Температура дыхательной смеси отображается на светодиодном дисплее.