**Кислородный концентратор Lauf G 600**

**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

Концентратор кислорода «Lauf 600» предназначен для обеспечения наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов ИВЛ сжатым кислородом. Концентратор стационарного типа. Состоит из нескольких модулей: компрессор сжатого воздуха, модуль генерации кислорода, ресивер.

Работа концентратора предусматривает производство кислорода с заполнением резервуарной ёмкости. По достижении в резервуаре установленного верхнего предела давления концентратор выключается и автоматически возобновляет работу при снижении давления в ресивере. Тем самым обеспечивается исполнение режима энергосбережения, щадящего режима работы движущихся элементов устройства (прежде всего компрессора), значительное уменьшение колебаний давления кислорода на выходе, возможность использования данного источника кислорода и в режиме ингаляции нескольким пациентам.

Высокая производительность позволяет использовать данный источник кислорода для одновременной работы нескольких аппаратов ИВЛ или наркозно-дыхательных аппаратов.