ООО «РосИмпортМед» официальный дистрибьютер SOPRO COMEG
Аспирационно-ирригационная помпа для лапароскопии SOPRO 673
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Характеристики
Бренд:                                    SOPRO COMEG
Полное описание
Свойства и преимущества:
· Макс. поток ирригации: 1.8 л/мин
· Макс. поток аспирации: 1.8 л/мин
· Макс. давление помпы: 400 mmHg
· Аспирация: от -50 kpa до -60 kpa
· Уровень шума аспирации: 57 dB(a)
· Питание: 100 В~/110-115 В~/220-240 В~
· Предохранители: T 0.5 a – T10 a, IeC 127/Ul
· Частота: 50-60 Hz
· Макс. потребляемая мощность: 55 Va
· Макс. ток: 100V : 500 ma
· 115V : 440 ma
· 230V : 230 ma
· Безопасность: Произведено и протестировано на соотв. 60601-1/IeC 60601-1, eMC : en 60601-1-2 / IeC 60601-1-2
· Размеры (Ш x В x Г) : 280 x 137 x 408 мм
· Вес: 5.9 кг
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