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Бренд:
Thales Electron devices
Страна-производитель:
Франция
Полное описание

Детектор 35х43 см – 1 шт.
Аккумулятор 1 шт,  и батареи 2 шт. 
АРМ лаборанта на базе планшетного или стационарного компьютера – 1 шт. 

Базовые характеристики:
· Время получения  изображения на консоли лаборанта  - 4 с после экспозиции

· Набор программных инструментов, позволяющих обрабатывать полученные изображения на АРМ лаборанта (планшете)

· Планшет на базе системы Win 7 , ОС на  64 бит

· DICOM и HL7 совместимость. Доступные функции: сохранение, печать, база данных пациентов (Print, Store)

· Вес детектора: 2,8 кг включая батарею

· Размер пиксела: 148 мкм

· Время работы батареи: 8 часов

· Размер планшета 10,1 дюйм , с разрешением 1920 х 1080 пикс.

· Оперативная память планшета 8 Гб + карта памяти на 128 или 256 ГБ

· Процессор IntelCore i5 vPro 1.9 ГГц + Turbo Boost up до 2,9 ГГц
· Отображение до 16 снимков на экране

В комплекте опционально:
· Рабочая станция врача-рентгенолога, включая медицинский диагностический мониторы  высокого разрешения. Аппаратно-программный комплекс , включающий в себя компьютер врача с функцией хранение баз данных пациента и медицинский диагностический монитор врача.Снимки, накопленные на компьютере, могут передаваться на АРМ врача как проводным способом , так и по wifi.

· Лазерная мультиформатная камера однолотковая для распечатывания цифровых медицинских изображений производства Carestream Health, США ( 1  пачка пленки в комплекте)
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