



Стационарный аспиратор Victoria Portable

Бренд:
Cheiron
Страна-производитель:
Чехия
Полное описание
Благодаря уникальной системе подавления шума и вибрации аппараты работают практически бесшумно.
· Беспрецедентно бесшумная работа и отсутствие вибрации (уровень шума - 39,4 dB )
· Способность работать в непрерывном режиме
· Удобный механизм отсоединения шлангов от контейнеров благодаря муфтам Quick-Vac
· Система тройной защиты от переполнения контейнеров
· Удобный и надежный регулятор уровеня вакуума
· Манометр с цветовой разметкой облегчает контроль за ходом аспирации
· Световой индикатор работы
· Клапан-ограничитель в модели Victoria Thorax препятствует попаданию воздуха в плевральную полость



Компактный и бесшумный аппарат для длительной и кратковременной аспирации, удобный для применения в стационаре и при оказании неотлржной помощи
· отсасывающая единица Victoria,
· баллон 2 л с держателем, 
· ПВХ аспирационный контур со стоп-клапаном и всасывающим фильтром,
· 43 л/мин
Технические характеристики аспираторов моделей Victoria
	Тип
	Portable
	Versa
	Thorax
	 Lipos   

	 Арт. номер
	 11-1110
	 11-1120
	 11-1130
	 11-1140

	Аспирационный контейнер 2 л с крышкой
	 
	 
	 
	 +

	Аспирационный контейнер 2л с завинчиваемой крышкой
	 +
	 +
	 2 шт
	 

	Держатель аспирационного контейнера на 2л для крепления на боковой стенке 
	 +
	 
	 
	 

	Держатель аспирационного контейнера типа «еврорэйл» 
	 
	 +
	 2 шт
	 +

	Мобильная стойка
	 
	 +
	+ 
	 +

	Двойной регулируемый клапан для воды
	 
	 
	+ 
	 

	Номинальная  скорость всасывания  л/мин ±5% 
	 43
	 43
	 43
	 50

	Эффективная скорость всасывания л/мин ±5%
	 38
	 38
	 38
	 45

	 Давление kPa (mmHg)
	 0-90 
(0-680)
	 0-90 
(0-680)
	 0-90 
(0-680)
	 0-93 
(0-700)

	 Уровень шума, dB LAeq
	 39,4
	 39,4
	 39,4
	 39,4

	 Напряжение
	230 V / 50-60 Hz

	 Потребляемая мощность 
	 110 VA 
	110 VA 
	 110 VA 
	110 VA 

	 Размеры (ШхВхД), мм 
	440x300x310 
	480x900x460

	 Вес, кг 
	 12,5
	 21
	 24
	 21

	 Диапазон понижения давления во время дренирования   
	 
	 
	0-40 см вод.ст.
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