# Диагностический комплекс для «офисной» гистероскопии UBIPACK GYN

# Диагностический комплекс для «офисной» гистероскопии UBIPACK GYN

**Характеристики**

**Бренд:** SOPRO COMEG

**Полное описание**

**Комплект набора в пластиковом кейсе:**
**1. Светодиодный источник света LED**

• Номинальная мощность: 30 Вт (интенсивность света 100Вт ксенонового источника света)

• Срок службы: 50,000 часов

• Цветовая температура:> 4500 ° К

**2. Видеокамера USB2**

• Разрешение 752х582

• Четкость 470 lines Чувствительность 2 lux

• Соотношение сигнал/шум 52 dB

• Электронная диафрагма: автоматическая настройка гаммы

• Цветной генератор полос развертки

• Автоматический баланс белого

• 2 перепрограммируемые кнопки

**Программа Sopro Imaging Medical**

• разработана для архивации данных пациента, записи видео и фото, составления медицинских заключений, передачу данных с комментариями (внутрибольничная сеть, е-mail)

• программное обеспечение на русском языке.

**На выбор можно заказать различные тубусы и инструменты:**

* Тубус непрерывного потока 14,9 Fr (5 мм), инструментальный канал 5 Fr (1,7 мм)
* Тубус 10 Fr (3,3 мм)  без инструментального канала
* Гистероскоп 2,7 мм