



Кресло для гемодиализа, трансфузий и химиотерапии
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Бренд:
Olsen
Страна-производитель:
Бразилия
Полное описание
Мобильное автоматическое кресло приспособлено для проведения длительных процедур, таких как гемодиализ, переливание крови и кровезаменителей, химиотерапии, связанных к тому же с непредсказуемой реакцией пациента. 

Для обеспечения максимального комфорта конструкторы снабдили кресло регулируемыми в 3-х плоскостях подлокотниками и толстым пенополиуретановым ложем.
 
С помощью проводного пульта дистанционного управления пациент может перевести ложе в наиболее удобное для него положение или изменить высоту в диапазоне от 57 до 95 см над полом. 

Максимальная нагрузка -150 кг.
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