


Установка рентгенодиагностическая цифровая ГАММА

[image: Установка рентгенодиагностическая цифровая ГАММА][image: Установка рентгенодиагностическая цифровая ГАММА]
Характеристики
Бренд:
РенМедПром
Полное описание
Рентгенодиагностическая система, с вариантами исполнения для проведения исследований в общей радиологии (универсальная установка на 3 рабочих места с раздельными штативами), травматологии и ортопедии (рентгенографическая установка на 2 рабочих места), а также специализированные комплексы для исследования грудной полости (цифровой флюорограф) с использованием цифровых приемников изображения: полноформатных плоскопанельных детекторов.
Благодаря различным вариантам исполнения и полной автоматизации процесса системы отвечают всем требованиям, предъявляемым к оборудованию современного отделения лучевой диагностики, а именно:
· Совместимость – полная интеграция в Радиологическую Информационную Систему РИС и систему передачи и архивации изображений ПАКС, полная DICOM совместимость;
· Производительность – высокая пропускная способность и оптимизация издержек благодаря эффективности работы цифровых комплексов;
· Снижение лучевой нагрузки пациентов за счёт использования цифровой системы на базе плоскопанельного детектора.
· Качество изображения: визуализация мелких объектов и анатомических структур с детализацией и контрастным расширением, недоступным для CR систем и систем на ПЗС матрицах.
· Многофункциональность – возможность применения в различных областях позволяет проводить исследования в режимах рентгеноскопии, рентгенографии, рентгенографической серии снгимков, томографии.
Возможность выполнения снимков «от головы до пяток» в значительной мере упрощает диагностику при политравме, ДТП, заболевании неясного генеза.
Универсальная рентгенодиагностическая система с полноформатными плоскопанельными цифровыми детекторами 43х43 см в столе и стойке снимков или детектором 35х43 см с беспроводным каналом передачи снимков, цифровой рентгеноскопической системой на базе РЭОПа в поворотном столе штативе, предназначена для рентгенографии черепа, абдоминальной области, грудной клетки и конечностей и тд., проведения рентгеноскопических исследований ЖКТ с применением контрастного вещества.
Многофункциональная рентгенографическая система на 2 рабочих места с полноформатными плоскопанельными цифровыми детекторами 43х43 см в столе и стойке снимков или детектором 35х43 см с беспроводным каналом передачи снимков, предназначена для рентгенографии черепа, абдоминальной области, грудной клетки и конечностей и т. д.
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